侯诊屏用户需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 75寸候诊屏 | 1.分辨率 ≥3840×2160(4K)2.刷新频率≥ 60HZ3.系统版本≥ Android 7.14.主板芯片≥ RK3399（6核） 5.运行内存≥ DDR3 4GB6.存储内存≥ EMMC FLASH 32GB | 7 | 台 |

## **功能需求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 内存拓展 | 支持≥ 32GB TF卡方式拓展 |
| 预装软件 | 信息发布软件/可支持第三方软件 |
| 网络通信 | 支持有线网络连接和无线网络连接 选装3G/4G |
| 视频解码 | 支持≥1080P/2160P视频、图片解码播放 |
| 开机方式 | 支持上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关 |
| 语言选择 | 支持中文、繁体、英语、法语、德语、日语、韩语、等多国语言 |
| 音频功能 | 内置≥两个优质高音喇叭 |
| 横竖切换 | 支持0°、90°、180°、270旋转屏幕显示 |
| 分屏显示 | 可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分 |
| 鼠标功能 | 支持插入鼠标键盘插入使用 |
| 单机功能 | 支持USB节目导入播放 |
| 系统升级 | 支持系统后台升级和本地升级 |
| 播放功能 | 支持视频、图片、字幕、PPT、网页、混合播放、应用程序、天气等 |
| 图片格式 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件 |
| 视频格式 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 |
| 音频格式 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件 |
| 终端管理 | 支持本地和远程控制终端 |
| 更多功能 | 厂家提供技术服务支持或参考说明书 |